**SPECIFICATII TEHNICE – APARAT DE CANTARIT - MINIMUM 100 KG, CU PRECIZIE 100 G**

|  |  |
| --- | --- |
| Acuratete cantarire | 100 g |
| Greutate minimă suportata | 100 kg |
| Material | Inox |
| Tip display | LCD |
|  |  |

**SPECIFICATII TEHNICE – COMPRESOR AER 30L - MAX 60 Db**

Capacitate 30 L

Presiune maxima 10 bari

Presiune maxima de lucru 8 bari

Motor  750 W / 1 PK. fară ulei

Numărul de cilindri  2

Tensiune 230 V

Nivel zgomot decibeli  Ca. 53-60 DB

Debit de aer  min 110 L/ minut

Debit de aer net  min 80 L/ minut

Greutate max 25 kg

Supapă de sigurantă.

Regulator de presiune cu manometru si cuplaj.

Supapa de evacuare pe rezervor.

Separator umiditate

Mobil pe roți