**ANEXA**

**CARACTERISTICI TEHNICE**

## **Mufă universală îmbinare conducte**

**ELEMENTE GENERALE**

**Mufele universale sunt fitinguri de îmbinare prin strângere care permite trecerea de la un diametru de țeavă PEHD, la o gamă de diametre din alte materiale: oțel, cupru, plumb, PVC, etc.** Acestea sunt utilizate în instalațiile de alimentare cu apă rece, sau instalații interioare aferente clădirilor și au rol de a ușura munca și de a reduce timpul de execuție.

**PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI**

Corp: Polipropilenă, copolimer de înaltă calitate.

Piulița: Polipropilenă, copolimer de înaltă calitate.

Garnitură inel despicat: polioacetal, sau POM, sau CPVC.

Garnitură tip O-ring: cauciuc nitrilic NBR, sau EPDM, sau FPM.

Presiune nominală 16 bar.

Sistem de etanșare tip hidraulic.

**SPECIFICAȚII DE PERFORMANȚĂ**

Racordarea se efectuează simplu, fără demontarea piuliței, a garniturii de etanșare și a inelului de prindere.

Permite trecerea de la un diametru de țeavă PEHD, la **o gamă de diametre din alte materiale: oțel, cupru, plumb, PVC, etc.**

Mufele vor fi însoțite de Agrement și Aviz Tehnic, Aviz sanitar/Notificare emisă de către Ministerul Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică) pentru utilizarea produselor în rețelele de alimentare cu apă potabilă.

Garanție 24 luni de la livrare.