ANEXA

**CARACTERISTICI TEHNICE**

## Răzuitor Rotativ țeava PE\_HD

* Lamă tensionată cu arc.
* Geometria de tăiere este optimizată.
* Un dispozitiv pentru fiecare diametru.
* Dispozitiv multifuncțional: Răzuirea pentru branşamente (şei, teuri de branșament) cu acelaşi dispozitiv.
* Role de ghidare: 3 puncte de sprijin pentru dimensionarea optimizată a răzuirii.
* Înlăturare rapidă de strat oxidat la cel mai mic indice de rotaţie.
* Cutie de transport, Instrucţiuni de utilizare, Listă cu piese de rezervă.
* Greutate aproximativ 1,5 Kg.