     Operator economic                                                                                              Formular nr. 1 

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Achiziția directa____________________

Nr. invitaţie: __________________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziţie publică ________________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

b) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

d) Societatea noastră nu are persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa la Formularul nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA CUMPĂRARII DIRECTE

	Numele şi Prenumele
	Domiciliul
	Funcţia

	Lucian Mihai CHINDLEA
	Oradea
	Director General

	Nadia-Ramona HAȘ
	Oradea
	Președinte Consiliul de Administrație

	Claudiu Romulus OROS
	Oradea
	Membru Consiliul de Administrație

	Mihai-Dan GROZA
	Oradea
	Membru Consiliul de Administrație

	Vasile FONOAGE
	Oradea
	Membru Consiliul de Administrație

	Răzvan-Mihai AILISOAIE
	Oradea
	Membru Consiliul de Administrație

	Cristian POPA
	Oradea
	Director Tehnic

	Maria SILAGHI
	Oradea
	Director Economic

	Ovidiu MUREŞAN
	Oradea
	Director Direcția Comercială

	Petru HICEA
	Oradea
	Inginer Șef

	Vivianne SAVA
	Oradea
	Coord. Comp. Achiziții Publice

	Ovidiu CIUCLEA
	Oradea
	Șef Comp. Tehnic-GIS-Proiectare

	Ioana SIMU
	Oradea
	Comp. Achizitii Publice

	Dragos CIORTIN
	Oradea
	Comp. Tehnic-GIS-Proiectare


Data completării:...............................                             Operator economic ................................

                                                                                                   (semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD
Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că: 

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia. 

2. Furnizarea produselor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD. 

CANDIDATUL/OFERTANTUL,

______________________________________

[semnătura autorizată in original]

Data completării ................................................

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam, ...............................................(denumirea produselor ofertate), pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam cât mai curând posibil după semnarea contractului, în .............................zile (perioada în litere şi în cifre),  in termen de maxim ............... zile de la data livrarii produsului.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită

Data:..........................................

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 3.1. – OFERTA FINANCIARA

      Operator economic 

   …………..................... 

       (denumirea/numele)

OFERTA FINANCIARA
	Nr.

crt.
	Denumire produs
	UM
	Preț unitar
lei fără TVA
	Durată garanție 
	Nr. de piloti instruiti (minim 4)/
Nr. ore de instruire

	1.
	DRONA + SET DE BATERII
	BUC
	
	
	

	2.
	PARASUTA
	BUC
	
	
	-


Nota:
· Pregătirea profesională a piloților pentru clasele de certificare la care se încadrează drona ofertată se va face in maxim ____________ zile de la livrare.
Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formular 3.2. – OFERTA TEHNICA

	1. Dronă + set de baterii este un set ce conține următoarele produse cu specificațiile de mai jos:
	Produs ofertat

specificatii tehnice
	Producator/ Marca/TIP

	
	
	

	Dronă: 
	
	

	Platformă și Dimensiuni
	
	

	· Masa maximă la decolare (MTOW): 15.800 g (15,8 kg)
	
	

	· Greutate fără baterii: 5.020 ± 20 g
	
	

	· Greutate cu baterii: 9.740 ± 40 g
	
	

	· Capacitate maximă de încărcare (Payload): 6.000 g (6 kg)
	
	

	· Dimensiuni (nepliată, cu tren de aterizare): 980 × 760 × 480 mm
	
	

	· Dimensiuni (pliată): 490 × 490 × 480 mm
	
	

	· Ampatament diagonal: 1070 mm
	
	

	· Dimensiune elice: 25 inchi
	
	

	· Sistem camera, obiective interschimbabil 
	
	

	· Grad de protecție: IP55
	
	

	    Performanțe Cinematice și Zbor
	
	

	· Timp maxim de zbor (fără vânt): 59 min
	
	

	· Timp maxim de staționare (Hovering): 53 min
	
	

	· Distanță maximă de zbor (o singură direcție): 49 km (la 17 m/s)
	
	

	· Viteză maximă orizontală: 25 m/s (aprox. 90 km/h)
	
	

	· Viteză maximă de urcare: 10 m/s
	
	

	· Viteză maximă de coborâre: 8 m/s
	
	

	· Rezistență maximă la vânt: 12 m/s
	
	

	· Altitudine maximă de decolare: 7.000 m deasupra nivelului mării
	
	

	· Viteză unghiulară maximă (Yaw): 100°/s
	
	

	· Unghi maxim de înclinare (Pitch): 35°
	
	

	· Temperatura de funcționare: -20°C … +50°C
	
	

	    Sistem de Senzori și Evitare Obstacole
	
	

	· Set senzori vizuali: Sistem omnidirecțional binocular cu unghi larg (Fisheye full-color)
	
	

	· LiDAR rotativ orizontal (360°): Lungime de undă: 905 nm (Class 1 Eye-Safe) 
	
	

	   Frecvență: 520.000 puncte/secundă 
	
	

	   Rază: 0,5 – 100 m (detectare cabluri 21,6 mm la 35 m)
	
	

	· LiDAR superior (3D ToF): Rază 0,5 – 25 m
	
	

	· Radar în undă milimetrică (mmWave): Detectare linii electrice: 12mm la 36 m / 21,6mm la 50 m
	
	

	· Senzor infraroșu inferior 3D: Rază 0,3 – 8 m
	
	

	    Poziționare, Navigație și ADS-B
	
	

	· Sisteme GNSS: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (cu RTK activ)
	
	

	· Acuratețe RTK Fix: 1 cm + 1 ppm (orizontal) / 1,5 cm + 1 ppm (vertical)
	
	

	· Receptor ADS-B In: Dual antena, rază de recepție 20 km
	
	

	    Camera FPV (Sistem)
	
	

	· Rezoluție: 1080p 30 fps
	
	

	· Câmp vizual (FOV): DFOV 150°, HFOV 139,6°, VFOV 95,3°
	
	

	· Tip senzor: Starlight Grade (lumină scăzută)
	
	

	    Transmisie Date & Conectivitate
	
	

	· Sistem transmisie: Controller
	
	

	· Distanță maximă transmisie: 20 km (Conform Comisiei Europene)
	
	

	· Bande frecvență: 2,4000–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz, 902–928 MHz
	
	

	· Rată maximă descărcare date: 80 Mbps
	
	

	· Porturi fizice pe dronă: 1× USB-C Debug (USB 2.0) 
	
	

	         4× E-Port V2 (putere 120 W per port)
	
	

	         2× Interfețe Cellular Dongle 2 (4G/LTE)
	
	

	
	
	

	Stație de încarcare baterii:
	
	

	Capacitate de încărcare și sloturi
	
	

	· Sloturi baterii de drone: 3 x porturi pentru baterii (posibilitate încarcare secvențială).
	
	

	· Sloturi baterii controller: 2 x porturi pentru baterii.
	
	

	· Port auxiliar: 1 x USB-C (ieșire de până la 65W pentru încărcarea telecomenzii, telefonului sau altor accesorii).
	
	

	Putere de ieșire (Power Output)
	
	

	Puterea de încărcare variază în funcție de tensiunea rețelei electrice la care este conectată stația:
	
	

	· La 180V – 240V (rețeaua standard din România/Europa): aprox. 2184 W.
	
	

	· La 110V – 180V: aprox. 1474 W.
	
	

	· La 100V – 110V: aprox. 1185 W.
	
	

	· Port WB37: aprox. 52 W.
	
	

	Moduri de încărcare și timpi
	
	

	· Fast / Rapid Mode: Încarcă o baterie de 20254 mAh de la 0% la 100% în doar ~45 de minute (la rețea de 220V).
	
	

	· Ready-to-Fly Mode: Încarcă rapid bateriile până la 90% pentru a reduce timpul de așteptare pe teren și a permite operarea continuă.
	
	

	· Standard Mode: Încărcare completă până la 100%.
	
	

	· Silent Mode: Încărcare silențioasă (nivel de zgomot redus la ~36 dB).
	
	

	· Storage Mode: Menține bateriile la un nivel optim de energie pentru depozitare pe termen lung, prevenind degradarea celulelor.
	
	

	Dimensiuni, greutate și construcție
	
	

	· Dimensiuni exterioare: 605 × 410 × 250 mm (L × l × h).
	
	

	· Greutate netă (fără baterii): aprox. 11,8 kg.
	
	

	· Design valiză (Troller): Echipată cu mâner telescopic, mânere laterale și 4 roți pivotante 360° pentru transport facil pe teren.
	
	

	· Protecție: Carcasă rezistentă la șocuri și intemperii, concepută pentru mediul industrial/profesional.
	
	

	
	
	

	Baterii Inteligente – 3 bucăți
	
	

	· Capacitate: 20.254 mAh
	
	

	· Tensiune nominală: 48,23 V
	
	

	· Tensiune maximă de încărcare: 54,6 V
	
	

	· Energie totală: 977 Wh
	
	

	· Tip acumulator: Li-ion 13S
	
	

	· Greutate: 4.720 g (± 20 g)
	
	

	· Durată de viață (ciclu de viață): Până la 400 de cicluri de încărcare
	
	

	· Temperatură de încărcare: între 5°C și 45°C
	
	

	· Temperatură de operare/descărcare: între -20°C și 75°C
	
	

	· Sistem de auto-încălzire: Integrat (oferă performanță optimă chiar și în medii cu temperaturi scăzute)
	
	

	· Viteză de încărcare: Suportă încărcare rapidă prin stația de încărcare (de la 20% la 90% în aprox. 30–45 min)
	
	

	· Funcții inteligente de siguranță (BMS): Protecție activă la supraîncălzire, supraîncărcare, sub tensiune și auto-descărcare pentru depozitare în siguranță
	
	

	Cameră multisenzor:
	
	

	· Sistem multi-senzor integrat: Include 5 module principale – cameră cu zoom, cameră grandangulară (wide), cameră termică, telemetru laser și iluminator infraroșu (NIR).
	
	

	· Cameră cu Zoom:
	
	

	Senzor CMOS 1/1.8" de 40 MP
	
	

	Zoom optic continuu de până la 34x și zoom digital maxim de până la 400x
	
	

	· Cameră Wide (unghi larg):
	
	

	Senzor CMOS 1/1.3" de 48 MP
	
	

	Distanță focală echivalentă: 24 mm
	
	

	· Cameră Termică:
	
	

	Rezoluție radiometrică: 1280 × 1024 pixeli (de 4 ori mai mare față de generația anterioară H20T)
	
	

	Mod High-Resolution și moduri multiple de palete de culori
	
	

	Interval de măsurare a temperaturii: de la -20°C până la 160°C (High Gain) și de la 0°C până la 550°C (Low Gain)
	
	

	· Telemetru Laser (Laser Rangefinder):
	
	

	Rază de măsurare: de la 3 metri până la 3000 metri
	
	

	Precizie ridicată pentru localizarea exactă a coordonatelor țintei
	
	

	· Lumină auxiliară NIR (Infraroșu):
	
	

	Iluminator infraroșu integrat pentru îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte și în condiții de iluminare extrem de scăzută
	
	

	· Protecție și rezistență la mediu:
	
	

	Clasă de protecție: IP54 (rezistență la praf și stropi de apă)
	
	

	Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
	
	

	· Pachet de servicii inclus
	
	

	Include acoperire completă Care&Service cu limită de credit de acoperire pentru daune accidentale pe o perioadă extinsă și înlocuiri gratuite/reparații nelimitate în limita bugetului inclus.
	
	

	Senzor multispectral cu adaptor de montare dedicat:
	
	

	· Canale multispectrale (5 benzi discrete):
	
	

	Albastru (Blue): 475 nm
	
	

	Verde (Green): 560 nm
	
	

	Roșu (Red): 668 nm
	
	

	Red Edge: 717 nm
	
	

	Infraroșu apropiat (NIR): 842 nm
	
	

	· Senzor Pancromatic (High-Resolution):
	
	

	Rezoluție: 12 MP (4112 × 3008 pixeli)
	
	

	Permite tehnologia Pan-sharpening pentru a crește claritatea imaginilor multispectrale
	
	

	· Senzor Termic:
	
	

	Modul termic radiometric (LWIR, 7,5–13,5 µm)
	
	

	Rezoluție termică: 320 × 256 pixeli
	
	

	· Rezoluție spațială (GSD @ 120 m altitudine):
	
	

	Multispectral: 5,28 cm/pixel
	
	

	Pan-sharpened (RGB / Multispectral de înaltă rezoluție): 2,49 cm/pixel (ajunge la 1,25 cm/pixel la 60 m altitudine)
	
	

	Termic: 33,5 cm/pixel
	
	

	· Rezoluție senzori individuali:
	
	

	3,2 MP per bandă multispectrală (2064 × 1544)
	
	

	Tip Shutter: Global Shutter (previne distorsiunile imaginii în timpul zborului de mare viteză)
	
	

	Rată de captură: Până la 2 cadre pe secundă (toate benzile simultan, format RAW DNG)
	
	

	Mediu de stocare: Card de memorie rapid CFexpress Type B
	
	

	Senzor de lumină & GPS (DLS 2): Senzor integrat de lumină solară Downwelling Light Sensor 2 cu GPS integrat pentru calibrare radiometrică precisă
	
	

	Gamă de alimentare: 7.0 V – 25.2 V DC (alimentat direct din drona adaptor de montare dedicată)
	
	

	Consum de energie: 5,5 W (standby), 7,0 W (mediu), 10–12 W (vârf)
	
	

	Greutate: Aproximativ 577 g (echipament complet: senzor, adaptor, senzor DLS 2 și cablaj)
	
	

	Dimensiuni fizice: 11,0 × 8,0 × 6,9 cm
	
	

	Grad de protecție: IP4X (rezistență la praf și stropire ușoară)
	
	

	Sistem parașută de siguranță de nivel profesional:
	
	

	Greutate totală (cu suport de montaj): Aprox. 935 g
	
	

	Dimensiuni fizice (L × l × h): 182 × 171 × 157 mm
	
	

	Greutate maximă de decolare suportată: Până la 15,8 kg
	
	

	Timp de răspuns la declanșare automată: ≤ 600 ms (de la detectarea anomaliei/semnalului FTS până la oprirea motoarelor și ejectarea balistică)
	
	

	Viteză de coborâre stabilizată: ≤ 5 m/s
	
	

	Altitudine minimă eficientă de declanșare: ≥30 m (altitudinea minimă necesară pentru deschiderea completă și stabilizarea vitezei de cădere)
	
	

	Moduri de declanșare: Automat (detectare anomalii de viteză/unghi de înclinare) și Manual
	
	

	Grad de protecție la intemperii: IP55
	
	

	Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
	
	

	Altitudine maximă de operare: Până la 4.500 m
	
	

	Autonomie alimentare de rezervă: Aprox. 1 oră (sistem independent de alimentare bazat pe condensatori)
	
	

	Sistem de avertizare acustică și luminoasă: Alarmă sonoră și semnale luminoase intermitente active timp de aprox. 1 oră după aterizare
	
	

	Sistem de tăiere directă a energiei (FTS): Modul independent pentru oprirea instantanee a rotoarelor la ejectare
	
	

	
	
	

	Pregătire profesională piloți
	
	

	Pregătire profesională pentru minim 4 piloți pentru clasele de certificare la care se încadrează drona mai sus menționată.
	
	

	
	
	


	2. Sistem parașută de siguranță de nivel profesional, 
	Produs ofertat

specificatii tehnice
	Producator/ Marca/TIP

	Greutate totală (cu suport de montaj): Aprox. 935 g
	
	

	Dimensiuni fizice (L × l × h): 182 × 171 × 157 mm
	
	

	Greutate maximă de decolare suportată: Până la 15,8 kg
	
	

	Timp de răspuns la declanșare automată: ≤ 600 ms (de la detectarea anomaliei/semnalului FTS până la oprirea motoarelor și ejectarea balistică)
	
	

	Viteză de coborâre stabilizată: ≤ 5 m/s
	
	

	Altitudine minimă eficientă de declanșare: ≥30 m (altitudinea minimă necesară pentru deschiderea completă și stabilizarea vitezei de cădere)
	
	

	Moduri de declanșare: Automat (detectare anomalii de viteză/unghi de înclinare) și Manual
	
	

	Grad de protecție la intemperii: IP55
	
	

	Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
	
	

	Altitudine maximă de operare: Până la 4.500 m
	
	

	Autonomie alimentare de rezervă: Aprox. 1 oră (sistem independent de alimentare bazat pe condensatori)
	
	

	Sistem de avertizare acustică și luminoasă: Alarmă sonoră și semnale luminoase intermitente active timp de aprox. 1 oră după aterizare
	
	

	Sistem de tăiere directă a energiei (FTS): Modul independent pentru oprirea instantanee a rotoarelor la ejectare
	
	


Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 4
Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a Invitaţiei de participare .........................................., privind achiziţia directă : …………………………, noi ........................................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem electronic următoarele documente :
a) oferta financiară;

b) oferta tehnică;

      c)  documentele care însoţesc oferta.

	Denumire Ofertant
	

	Adresă
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	

	Registrul Comerţului 
	nr. J …………..

	CUI
	

	Cont IBAN
	

	Persoana de contact nume
	

	Telefon
	


   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................ 

Cu stimă,


Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)
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