Dronă + set de baterii este un set ce conține următoarele produse cu specificațiile aferente:

Dronă: 
Platformă și Dimensiuni
· Masa maximă la decolare (MTOW): 15.800 g (15,8 kg)
· Greutate fără baterii: 5.020 ± 20 g
· Greutate cu baterii: 9.740 ± 40 g
· Capacitate maximă de încărcare (Payload): 6.000 g (6 kg)
· Dimensiuni (nepliată, cu tren de aterizare): 980 × 760 × 480 mm
· Dimensiuni (pliată): 490 × 490 × 480 mm
· Ampatament diagonal: 1070 mm
· Dimensiune elice: 25 inchi
· Sistem camera, obiective interschimbabil 
· Grad de protecție: IP55
    Performanțe Cinematice și Zbor
· Timp maxim de zbor (fără vânt): 59 min
· Timp maxim de staționare (Hovering): 53 min
· Distanță maximă de zbor (o singură direcție): 49 km (la 17 m/s)
· Viteză maximă orizontală: 25 m/s (aprox. 90 km/h)
· Viteză maximă de urcare: 10 m/s
· Viteză maximă de coborâre: 8 m/s
· Rezistență maximă la vânt: 12 m/s
· Altitudine maximă de decolare: 7.000 m deasupra nivelului mării
· Viteză unghiulară maximă (Yaw): 100°/s
· Unghi maxim de înclinare (Pitch): 35°
· Temperatura de funcționare: -20°C … +50°C
    Sistem de Senzori și Evitare Obstacole
· Set senzori vizuali: Sistem omnidirecțional binocular cu unghi larg (Fisheye full-color)
· LiDAR rotativ orizontal (360°): Lungime de undă: 905 nm (Class 1 Eye-Safe) 
                                                    Frecvență: 520.000 puncte/secundă 
                                                   Rază: 0,5 – 100 m (detectare cabluri 21,6 mm la 35 m)
· LiDAR superior (3D ToF): Rază 0,5 – 25 m
· Radar în undă milimetrică (mmWave): Detectare linii electrice: 12mm la 36 m / 21,6mm la 50 m
· Senzor infraroșu inferior 3D: Rază 0,3 – 8 m
    Poziționare, Navigație și ADS-B
· Sisteme GNSS: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (cu RTK activ)
· Acuratețe RTK Fix: 1 cm + 1 ppm (orizontal) / 1,5 cm + 1 ppm (vertical)
· Receptor ADS-B In: Dual antena, rază de recepție 20 km
    Camera FPV (Sistem)
· Rezoluție: 1080p 30 fps
· Câmp vizual (FOV): DFOV 150°, HFOV 139,6°, VFOV 95,3°
· Tip senzor: Starlight Grade (lumină scăzută)
    Transmisie Date & Conectivitate
· Sistem transmisie: Controller
· Distanță maximă transmisie: 20 km (Conform Comisiei Europene)
· Bande frecvență: 2,4000–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz, 902–928 MHz
· Rată maximă descărcare date: 80 Mbps
· Porturi fizice pe dronă: 1× USB-C Debug (USB 2.0) 
                                      4× E-Port V2 (putere 120 W per port)
                                      2× Interfețe Cellular Dongle 2 (4G/LTE)

Stație de încarcare baterii:
Capacitate de încărcare și sloturi
· Sloturi baterii de drone: 3 x porturi pentru baterii (posibilitate încarcare secvențială).
· Sloturi baterii controller: 2 x porturi pentru baterii.
· Port auxiliar: 1 x USB-C (ieșire de până la 65W pentru încărcarea telecomenzii, telefonului sau altor accesorii).
Putere de ieșire (Power Output)
Puterea de încărcare variază în funcție de tensiunea rețelei electrice la care este conectată stația:
· La 180V – 240V (rețeaua standard din România/Europa): aprox. 2184 W.
· La 110V – 180V: aprox. 1474 W.
· La 100V – 110V: aprox. 1185 W.
· Port WB37: aprox. 52 W.
Moduri de încărcare și timpi
· Fast / Rapid Mode: Încarcă o baterie de 20254 mAh de la 0% la 100% în doar ~45 de minute (la rețea de 220V).
· Ready-to-Fly Mode: Încarcă rapid bateriile până la 90% pentru a reduce timpul de așteptare pe teren și a permite operarea continuă.
· Standard Mode: Încărcare completă până la 100%.
· Silent Mode: Încărcare silențioasă (nivel de zgomot redus la ~36 dB).
· Storage Mode: Menține bateriile la un nivel optim de energie pentru depozitare pe termen lung, prevenind degradarea celulelor.
Dimensiuni, greutate și construcție
· Dimensiuni exterioare: 605 × 410 × 250 mm (L × l × h).
· Greutate netă (fără baterii): aprox. 11,8 kg.
· Design valiză (Troller): Echipată cu mâner telescopic, mânere laterale și 4 roți pivotante 360° pentru transport facil pe teren.
· Protecție: Carcasă rezistentă la șocuri și intemperii, concepută pentru mediul industrial/profesional.

Baterii Inteligente – 3 bucăți
· Capacitate: 20.254 mAh
· Tensiune nominală: 48,23 V
· Tensiune maximă de încărcare: 54,6 V
· Energie totală: 977 Wh
· Tip acumulator: Li-ion 13S
· Greutate: 4.720 g (± 20 g)
· Durată de viață (ciclu de viață): Până la 400 de cicluri de încărcare
· Temperatură de încărcare: între 5°C și 45°C
· Temperatură de operare/descărcare: între -20°C și 75°C
· Sistem de auto-încălzire: Integrat (oferă performanță optimă chiar și în medii cu temperaturi scăzute)
· Viteză de încărcare: Suportă încărcare rapidă prin stația de încărcare (de la 20% la 90% în aprox. 30–45 min)
· Funcții inteligente de siguranță (BMS): Protecție activă la supraîncălzire, supraîncărcare, sub tensiune și auto-descărcare pentru depozitare în siguranță
Cameră multisenzor:
· Sistem multi-senzor integrat: Include 5 module principale – cameră cu zoom, cameră grandangulară (wide), cameră termică, telemetru laser și iluminator infraroșu (NIR).
· Cameră cu Zoom:
Senzor CMOS 1/1.8" de 40 MP
Zoom optic continuu de până la 34x și zoom digital maxim de până la 400x
· Cameră Wide (unghi larg):
Senzor CMOS 1/1.3" de 48 MP
Distanță focală echivalentă: 24 mm
· Cameră Termică:
Rezoluție radiometrică: 1280 × 1024 pixeli (de 4 ori mai mare față de generația anterioară H20T)
Mod High-Resolution și moduri multiple de palete de culori
Interval de măsurare a temperaturii: de la -20°C până la 160°C (High Gain) și de la 0°C până la 550°C (Low Gain)
· Telemetru Laser (Laser Rangefinder):
Rază de măsurare: de la 3 metri până la 3000 metri
Precizie ridicată pentru localizarea exactă a coordonatelor țintei
· Lumină auxiliară NIR (Infraroșu):
Iluminator infraroșu integrat pentru îmbunătățirea vizibilității pe timp de noapte și în condiții de iluminare extrem de scăzută
· Protecție și rezistență la mediu:
Clasă de protecție: IP54 (rezistență la praf și stropi de apă)
Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
· Pachet de servicii inclus
Include acoperire completă Care&Service cu limită de credit de acoperire pentru daune accidentale pe o perioadă extinsă și înlocuiri gratuite/reparații nelimitate în limita bugetului inclus.
Senzor multispectral cu adaptor de montare dedicat:
· Canale multispectrale (5 benzi discrete):
Albastru (Blue): 475 nm
Verde (Green): 560 nm
Roșu (Red): 668 nm
Red Edge: 717 nm
Infraroșu apropiat (NIR): 842 nm
· Senzor Pancromatic (High-Resolution):
Rezoluție: 12 MP (4112 × 3008 pixeli)
Permite tehnologia Pan-sharpening pentru a crește claritatea imaginilor multispectrale
· Senzor Termic:
Modul termic radiometric (LWIR, 7,5–13,5 µm)
Rezoluție termică: 320 × 256 pixeli
· Rezoluție spațială (GSD @ 120 m altitudine):
Multispectral: 5,28 cm/pixel
Pan-sharpened (RGB / Multispectral de înaltă rezoluție): 2,49 cm/pixel (ajunge la 1,25 cm/pixel la 60 m altitudine)
Termic: 33,5 cm/pixel
· Rezoluție senzori individuali:
3,2 MP per bandă multispectrală (2064 × 1544)
· Tip Shutter: Global Shutter (previne distorsiunile imaginii în timpul zborului de mare viteză)
· Rată de captură: Până la 2 cadre pe secundă (toate benzile simultan, format RAW DNG)
· Mediu de stocare: Card de memorie rapid CFexpress Type B
· Senzor de lumină & GPS (DLS 2): Senzor integrat de lumină solară Downwelling Light Sensor 2 cu GPS integrat pentru calibrare radiometrică precisă
· Gamă de alimentare: 7.0 V – 25.2 V DC (alimentat direct din drona adaptor de montare dedicată)
· Consum de energie: 5,5 W (standby), 7,0 W (mediu), 10–12 W (vârf)
· Greutate: Aproximativ 577 g (echipament complet: senzor, adaptor, senzor DLS 2 și cablaj)
· Dimensiuni fizice: 11,0 × 8,0 × 6,9 cm
· Grad de protecție: IP4X (rezistență la praf și stropire ușoară)
Sistem parașută de siguranță de nivel profesional:
· Greutate totală (cu suport de montaj): Aprox. 935 g
· Dimensiuni fizice (L × l × h): 182 × 171 × 157 mm
· Greutate maximă de decolare suportată: Până la 15,8 kg
· Timp de răspuns la declanșare automată: ≤ 600 ms (de la detectarea anomaliei/semnalului FTS până la oprirea motoarelor și ejectarea balistică)
· Viteză de coborâre stabilizată: ≤ 5 m/s
· Altitudine minimă eficientă de declanșare: ≥30 m (altitudinea minimă necesară pentru deschiderea completă și stabilizarea vitezei de cădere)
· Moduri de declanșare: Automat (detectare anomalii de viteză/unghi de înclinare) și Manual
· Grad de protecție la intemperii: IP55
· Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
· Altitudine maximă de operare: Până la 4.500 m
· Autonomie alimentare de rezervă: Aprox. 1 oră (sistem independent de alimentare bazat pe condensatori)
· Sistem de avertizare acustică și luminoasă: Alarmă sonoră și semnale luminoase intermitente active timp de aprox. 1 oră după aterizare
· Sistem de tăiere directă a energiei (FTS): Modul independent pentru oprirea instantanee a rotoarelor la ejectare

Pregătire profesională piloți
· Pregătire profesională pentru minim 4 piloți pentru clasele de certificare la care se încadrează drona mai sus menționată.


