SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

Sistem parașută de siguranță de nivel profesional:
· Greutate totală (cu suport de montaj): Aprox. 935 g
· Dimensiuni fizice (L × l × h): 182 × 171 × 157 mm
· Greutate maximă de decolare suportată: Până la 15,8 kg
· Timp de răspuns la declanșare automată: ≤ 600 ms (de la detectarea anomaliei/semnalului FTS până la oprirea motoarelor și ejectarea balistică)
· Viteză de coborâre stabilizată: ≤ 5 m/s
· Altitudine minimă eficientă de declanșare: ≥30 m (altitudinea minimă necesară pentru deschiderea completă și stabilizarea vitezei de cădere)
· Moduri de declanșare: Automat (detectare anomalii de viteză/unghi de înclinare) și Manual
· Grad de protecție la intemperii: IP55
· Temperatură de operare: între -20°C și 50°C
· Altitudine maximă de operare: Până la 4.500 m
· Autonomie alimentare de rezervă: Aprox. 1 oră (sistem independent de alimentare bazat pe condensatori)
· Sistem de avertizare acustică și luminoasă: Alarmă sonoră și semnale luminoase intermitente active timp de aprox. 1 oră după aterizare
· Sistem de tăiere directă a energiei (FTS): Modul independent pentru oprirea instantanee a rotoarelor la ejectare


