SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE - Camera spațială 3D 

Rază LiDAR: 0,1–70 m, cu câmp vizual de 360° pe orizontală și de la -7° la 52° pe verticală.
Viteză mare de scanare: 200.000 puncte/secundă la 10 Hz.
Cameră RGB de 16 MP, cu un câmp vizual larg de 140° pe orizontală și 200° pe verticală.
Precizie de poziționare RTK: 0,8 cm pe orizontală, 1,5 cm pe verticală.
Stocare: SSD de 256 GB, cu posibilitate de extindere.
Greutate redusă: 1,08 kg, cu protecție IP54 la praf și apă.
Autonomie: până la 150 de minute cu o singură încărcare.
Suport Multi-GNSS: Galileo, QZSS, NavIC, SBAS.
Pachetul include:
L40 SLAM, geantă de transport
L40 SLAM, baterie tip grip
L40 SLAM, încărcător
L40 SLAM, placă de poziționare
L40 SLAM, suport pentru telefon TG PointClouds Studio – software 3D (1 licență)
L40 SLAM, aplicația TG Capture (doar pentru android)
L40 SLAM, cititor de carduri
L40 SLAM, lavetă de curățare
L40 SLAM, manual de utilizare
L40 SLAM, cablu de date
